Перечень опасностей УО «БГУИР»

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование опасностей |
| 1 | Взрывы сосудов, оборудования (его частей), находящихся под избыточным давлением |
| 2 | Воздействие движущихся частей машин, оборудования, механизмов, конструкций, инструмента и др. |
| 3 | Воздействие острых кромок, заусениц, шероховатостей на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования |
| 4 | Воздействие опасных химических веществ и материалов |
| 5 | Воздействие инфракрасного, ультрафиолетового и видимого света |
| 6 | Воздействие нагретых поверхностей оборудования (ожог) |
| 7 | Воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов при превышении их предельно допустимых уровней и концентраций |
| 8 | Выполнение работы не по заданию (должностной, рабочей инструкции) |
| 9 | Дорожно-транспортное происшествие на служебном транспорте |
| 10 | Нервно-психические перегрузки (утомление, перенапряжение зрительных анализаторов, умственное перенапряжение, эмоциональные перегрузки) |
| 11 | Неиспользование работниками средств индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих средств |
| 12 | Отсутствие или неисправность первичных средств пожаротушения |
| 13 | Отсутствие обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работников по вопросам охраны труда |
| 14 | Падение, перемещение неустойчивых предметов, в том числе при их неправильном складировании |
| 15 | Падение работника в смотровые ямы, подвалы, проемы, приямки, колодцы, траншеи и т.п. |
| 16 | Падение работника из-за оборудования, препятствий, разлитых веществ и др. |
| 17 | Падение работника с оборудования (мачт, лестниц, стремянок, подмостей, автомашин и т.п.) |
| 18 | Падение работника во время передвижения |
| 19 | Падение работника при выполнении работ на высоте (работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более) |
| 20 | Пожар, возгорание |
| 21 | Поражение электрическим током |
| 22 | Применение неисправного (не прошедшего осмотр и испытания) оборудования, механизмов, инструментов и др. |
| 23 | Разрушение и разлет при проведении технологических операций частей оборудования, механизмов, деталей, заготовок, стружки, инструмента и др. |
| 24 | Самопроизвольный запуск (включение) систем, машин, оборудования от ошибочных действий персонала |
| 25 | Травмирование работника при работе с ручным слесарно-монтажным инструментом |
| 26 | Физические статические и динамические перегрузки |